Afbeelding met tekst, elektronica, schermopname, software

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ik zie dat ik ik ook de router id zie op mijn andere router zondere dat instellen zo te zien doet ospf dat zelf als je alles goed instel(juiste process , netwerk, juistes wildcard)

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wanneer de dr uit gaat dan word de bdr de dr en de drother word de bdr

Dus bij hello en dead timers is de dead timer 4 keer meer dan de hello timer :

Hello 10 dan is dead 40

Hello 15 dan is dead 60

Beide kanten van de interface moet de ospf het zelfde zijn

Afbeelding met tekst, elektronica, schermopname, scherm

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

